
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

关于《巴彦淖尔市金盛汇化工有限公司3千吨/年工业级甲基磺酸项目环境影响报告表》的审批意见

乌前环表审[2026]7号
巴彦淖尔市金盛汇化工有限公司：

 根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市生态环境局审批环境影响评价文件权限的通知》（巴环发[2025]26号），你公司报送的由内蒙古同人工程技术咨询有限公司编制的《巴彦淖尔市金盛汇化工有限公司3千吨/年工业级甲基磺酸项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），由巴彦淖尔市生态环境局委托我分局审批。经专家组审查和我分局研究，批复如下：

一、巴彦淖尔市金盛汇化工有限公司3千吨/年工业级甲基磺酸项目位于内蒙古巴彦淖尔乌拉特前旗工业园区，厂址中心坐标为东经：109°22′4.352″″，北纬：40°34′3.029″″。建设内容为将原有甲基磺酸仓库改造为工业甲基磺酸提纯车间，公辅设施均依托现有工程,建成后年产3000吨工业级甲基磺酸。

乌拉特前旗发展和改革委员会对本项目予以备案（项目代码：2502-150823-04-01-469399  2025年2月19日）。该项目建设符合巴彦淖尔市生态环境分区管控要求。根据《报告表》结论，该项目在全面落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、拟采取的生态环境保护对策措施及下述要求进行建设。该项目建设运行必须严格执行国家相关法律法规和政策，采用先进适用的工艺技术和设备。

该项目在施工过程中发现文物的，应当保护现场，立即报告当地文物保护部门，由文物保护部门依法依规进行处理。

二、项目在设计、建设与运行过程中还应做好以下工作：

1、认真落实《报告表》提出的施工期的污染防治措施和生态保护措施，确保施工期各项污染物排放符合相关标准。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖，施工期项目区无组织颗粒物排放浓度达标。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。施工机械、运输车辆等排放的尾气必须达标。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施，确保废气排放符合各项排放标准和总量指标。1台6t/h天然气蒸汽锅炉和1台天然气导热油炉均设置低氮燃烧器，天然气燃烧废气由1根高8m排气筒（DA001）排放，确保有组织废气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中“燃气锅炉”的排放浓度限值；生产车间全封闭，甲基磺酸母液在存储、转运、蒸馏、精馏、冷却等生产过程中均处于密闭管道和密闭容器中，确保非甲烷总烃、硫酸雾、氯化氢厂界无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值；臭气浓度厂界无组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值“二级、新扩改建”;厂区内无组织非甲烷总烃排放限值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织排放监控要求中“特别排放限值”，不得对周围环境敏感目标造成影响。职工食堂安装油烟净化设施，确保油烟达标排放。非道路移动机械进行环保编码登记；运输及作业车辆、机械尾气达标排放。排气筒设置永久性规范的采样监测孔和监测平台，设置废气排放口标识。鼓励使用清洁能源车辆。厂区道路采取硬化措施，其他区域硬化、绿化或采取有效抑尘措施。

3、严格按照《报告表》要求落实水污染防治措施，确保废水排放符合各项排放标准。生活污水经化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中相关标准限值要求和乌拉特前旗工业园区污水处理厂进水要求后，通过污水管网排入乌拉特前旗工业园区污水处理厂处理；锅炉排污水、脱盐水系统废水和纯水系统废水经PE桶收集后，用于厂区空地洒水抑尘；蒸馏前期冷凝水收集于IBC集装桶，定期拉运至内蒙古盛汇化学有限公司综合利用。建立健全排污水台账。污水排放口安装流量计等监测监控设施。

4、严格落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

5、严格落实《报告表》中固体废物污染防治措施，分类处置各类固废。废反渗透膜属于一般工业固体废物，由销售厂家直接回收，不在厂区内储存；生活垃圾经垃圾桶收集后，定期清运至环卫部门指定地点。精馏釜底部剩余残留液、废润滑油、废导热油、废活性炭均属于危险废物，经PE桶收集后，暂存于危废暂存间，定期委托有危废处置资质单位处置。

危废暂存库的选址、设计、建设、运行和管理及危险废物的收集、贮存、转移等严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其国家法律法规等的相关规定，建立健全危险废物收集、贮存、转移、使用、产生、处置等运行情况台账，实现危险废物全过程信息“可定位、可溯源、可共享”的精细化管理；一般固废暂存间选址、设计、建设、运行、管理和一般固废的收集、贮存、转移等严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其国家法律法规等的相关规定。固废回收或综合利用必须符合国家法律法规和技术规范、标准。建立健全一般固废产生、收集、转移、处置等管理台账记录。按照环境保护法律法规规章和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单的要求设置贮存设施标志牌、危险废物标签等。

6、强化地下水和土壤污染防治。按照相关技术规范、标准和《报告表》要求严格落实各类污染防渗区的防渗措施，加强地下水和土壤污染防控。严禁地下水和土壤污染。
　　7、强化环境风险防范意识，落实该项目《报告表》及国家相关的环境风险事故防范措施。启动生产前编制突发环境事件应急预案并报我局备案，配套安装污染防治设施安全防护装置，设置警示标识，提高事故风险防范和污染控制能力。加强对危险化学品的安全管理，防止贮存及生产过程中“跑、冒、滴、漏”等造成污染事故。制定污染防治设施运行安全管理制度并严格落实，配套安装的污染防治设施必须符合国家相关规定和技术规范。污染防治设施安装用电计量装置。

8、企业应按照环境管理规定和技术规范及《报告表》的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台、监控设施、安全防护设施和排污口标志、标识。
9、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可正式投入生产。

10、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申领排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按排污许可证规定开展环境监测，污染物排放达到排污许可证规定的许可排放量要求，并提交公示污染物排放检测报告和排污许可证执行报告。严格执行排污单位自行监测的相关规定。建立健全环境保护管理台账。

11、建设项目环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动,你公司应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设,其环评文件应当报我局重新审核，否则不得开工建设。

　　12、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗生态环境综合行政执法大队负责。

                　　　　　

　　　　　　　　　　　　　巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

                            2026年7月8日

抄送：乌拉特前旗生态环境综合行政执法大队、乌拉特前旗环境保护监测站 
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