
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《乌拉特前旗三才第四铁合金有限公司废硅粉资源综合利用项目环境影响报告表》的审批意见

乌前环表审[2026]10号
乌拉特前旗三才第四铁合金有限公司：

根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市生态环境局审批环境影响评价文件权限的通知》（巴环发[2025]26号），你公司报送的由内蒙古百霖环保科技有限公司编制的《乌拉特前旗三才第四铁合金有限公司废硅粉资源综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》），由巴彦淖尔市生态环境局委托我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

一、乌拉特前旗三才第四铁合金有限公司废硅粉资源综合利用项目位于巴彦淖尔乌拉特前旗工业园区（沙德格工业聚集区乌拉特前旗三才第四铁合金有限公司厂区内），厂址中心坐标为东经109°40′11.882″，北纬40°51′35.231″。项目性质为新建，建设内容为利用现有精炼车间内预留空地（不对该车间内原有项目进行改造）建设2台1.5吨中频炉及配套环保设施，年处理1.5万吨废硅粉，年产1.4万吨高纯硅。供暖、给排水、供电、办公区、储运工程、环保工程等公用辅助工程均依托原有工程。
乌拉特前旗发展和改革委员会对本项目予以备案（项目代码：2511-150823-04-01-137296  2025年12月3日）。该项目建设符合巴彦淖尔市生态环境分区管控要求。根据《报告表》结论，该项目在全面落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意该项目按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、拟采取的环境保护对策措施及下述要求进行建设。该项目建设运行必须严格执行国家相关法律法规和政策，采用先进适用的工艺技术和设备。

该项目在施工过程中发现文物的，应当保护现场，立即报告当地文物保护部门，由文物保护部门依法依规进行处理。
二、项目在设计、建设与运行过程中还应做好以下工作：

1、认真落实《报告表》提出的施工期的污染防治措施和生态保护措施，确保施工期各项污染物排放符合相关标准。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。施工机械、运输车辆等排放的尾气必须达标。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施，确保废气排放符合各项排放标准和总量指标。原料上料废气、重熔废气和浇铸废气经集气罩收集合并后，经1台脉冲布袋除尘器处理后，由1根15m排气筒排放，确保有组织废气污染物排放浓度满足《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕56号）相应排放限值；生产车间、原料库、成品库、一般固废暂存间全封闭，并采取有效的抑尘措施，确保本项目生产车间外无组织废气污染物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）相应排放限值；本项目位于三才第四公司现有车间内，运营期厂界废气按照现有项目执行，执行《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表7企业边界大气污染物浓度限值，不得对周围环境敏感目标造成影响。职工食堂安装油烟净化设施，确保油烟达标排放。非道路移动机械进行环保编码登记；运输及作业车辆尾气达标排放。排气筒设置永久性规范的采样监测孔和监测平台，设置废气排放口标识。鼓励使用清洁能源车辆。厂区道路采取硬化措施，其他区域硬化、绿化或采取有效抑尘措施。
3、严格按照《报告表》要求落实水污染防治措施，确保废水排放符合各项排放标准。生活污水经化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中相关标准限值要求和沙德格苏木污水处理厂入水要求后，定期清运至沙德格苏木污水处理厂；中频电炉冷却水循环使用，不外排。建立健全污水（排放和循环利用）台账。污水排放口安装流量计等监测监控设施。排水系统采取雨污分流措施。

4、严格落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

5、严格落实《报告表》中固体废物污染防治措施，分类处置各类固废。废包装袋、重熔硅渣、除尘灰、降尘暂存于一般固废暂存间内，最终外售综合利用。

一般固废暂存间选址、设计、建设、运行、管理和一般固废的收集、贮存、转移等严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其国家法律法规等的相关规定。职工日常生活产生的生活垃圾收集后委托园区环卫部门清运处置。固废回收或综合利用必须符合国家法律法规和技术规范、标准。建立健全一般固废产生、收集、转移、处置等管理台账记录。
6、强化地下水和土壤污染防治。按照相关技术规范、标准和《报告表》要求严格落实各级污染防渗区的防渗措施，加强地下水和土壤污染防治。严禁地下水和土壤污染。
7、强化环境风险防范意识，落实环境风险事故防范措施。启动生产前修编突发环境事件应急预案并报我局备案，配套安装污染防治设施安全防护装置，提高事故风险防范和污染控制能力。制定污染防治设施运行安全管理制度并严格落实，配套安装的污染防治设施必须符合国家相关规定和技术规范要求。污染防治设施安装用电计量装置。
8、企业应按照环境管理规定和技术规范及《报告表》的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台、监控设施、安全防护设施和排污口标志、标识。
9、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可正式投入生产。

10、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申领排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按排污许可证规定开展环境监测，污染物排放达到排污许可证规定的许可排放量要求，并提交公示污染物排放监测报告和排污许可证执行报告。严格执行排污单位自行监测的相关规定。建立健全环境保护管理台账。
11、建设项目环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动,你公司应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设,其环评文件应当报我局重新审核，否则不得开工建设。

　　12、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗生态环境综合行政执法大队负责。  

　　　　　　　　　　　　　巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

                            2026年8月26日

抄送：乌拉特前旗生态环境综合行政执法大队、乌拉特前旗环境保护监测站 
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