
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《内蒙古海盛源科技有限公司有机肥生产项目生态环境影响报告表》的审批意见

乌前环表审[2026]12号
内蒙古海盛源科技有限公司：

 根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市生态环境局审批环境影响评价文件权限的通知》（巴环发[2025]26号），你公司报送的由内蒙古同人工程技术咨询有限公司编制的《内蒙古海盛源科技有限公司有机肥生产项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》），由巴彦淖尔市生态环境局委托我分局审批。经专家组审查和我分局研究，批复如下：

一、内蒙古海盛源科技有限公司有机肥生产项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔乌拉特前旗工业园区（租赁内蒙古福盛源科技发展有限公司厂区），厂址中心坐标为东经109°22′14.62″，北纬40°34′4.16″。项目性质为新建，建设内容为建设黄腐酸钾生产线一条、有机肥生产线一条、水溶肥生产线一条及其他配套设施，项目建成后，矿源黄腐酸钾固体总产量为1.2万吨/年，矿源黄腐酸钾液体总产量为0.3万吨/年，有机肥总产量为2.5万吨/年，水溶肥总产量为0.5万吨/年。

配套建设给排水、供电、办公区、环保工程等公辅工程;锅炉房新建2台15t/h生物质锅炉、1台10.5t/h生物质锅炉及配套污染防治设施，用于生产及供暖。

乌拉特前旗发展和改革委员会对本项目予以备案（项目代码：2512-150823-04-01-406888  2025年12月11日）。该项目建设符合巴彦淖尔市生态环境分区管控要求。根据《报告表》结论，该项目在全面落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、拟采取的生态环境保护对策措施及下述要求进行建设。该项目建设运行必须严格执行国家相关法律法规和政策，采用先进适用的工艺技术和设备。

该项目在施工过程中发现文物的，应当保护现场，立即报告当地文物保护部门，由文物保护部门依法依规进行处理。

二、项目在设计、建设与运行过程中还应做好以下工作：

1、认真落实《报告表》提出的施工期的污染防治措施和生态保护措施，确保施工期各项污染物排放符合相关标准。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖，施工期项目区无组织颗粒物排放浓度达标。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。施工机械、运输车辆等排放的尾气必须达标。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施，确保废气排放符合各项排放标准和总量指标。3台生物质蒸汽锅炉废气经锅炉各配套低氮燃烧装置，锅炉烟气由配套引风机抽出后汇合，引入 1 台旋风除尘器（TA001）+1 台布袋除尘器（TA002）处理后，由 1 根 50m 排气筒（DA001）排放，确保锅炉有组织废气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中“燃煤锅炉”的相应排放限值要求。

矿源黄腐酸钾生产线烘干车间北区烘干、筛分工序及1号包装车间废气经各自集气罩收集后，经1台布袋除尘器（TA003）处理后，由1根 20m 排气筒（DA002）排放；烘干车间南区烘干、筛分工序及2号包装车间废气经各自集气罩收集后，经1台布袋除尘器（TA004）处理后，由 1根20m 排气筒（DA003）排放；有机肥生产线破碎车间废气经集气罩收集后，经1台布袋除尘器（TA005）处理后，由1根 20m 排气筒（DA004）排放；3号包装车间废气经混料、造粒、筛分上方集气罩收集后进入1台布袋除尘器 （TA006）处理后，通过1根 20m 高排气筒（DA005）排放，确保各生产线有组织废气排放浓度满足《大气污染物综合排放限值标准》（GB16297-1996）表2相应排放限值。

厂内道路硬化，其他区域硬化、绿化或采取有效的抑尘措施；各生产车间、原料库、成品库、灰渣间全封闭，确保厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值中“无组织排放监控浓度限值”要求，无组织NH3满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1相应标准限值要求。不得对周围环境敏感目标造成影响。非道路移动机械进行环保编码登记；运输及作业车辆、机械尾气达标排放。排气筒设置永久性规范的采样监测孔和监测平台，设置废气排放口标识。鼓励使用清洁能源车辆。

3、严格按照《报告表》要求落实水污染防治措施，确保废水污染物排放符合各项排放标准。生活污水经化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值要求和乌拉特前旗工业园区污水处理厂入水要求后，排入乌拉特前旗工业园区污水处理厂处理；锅炉及软水制备装置废水用于厂区内路面、褐煤储存间及灰渣间洒水抑尘；黄腐尾料离心废水、晾晒场渗滤液、烘干冷凝水回用于生产。建立健全排污水台账。污水排放口安装流量计等监测监控设施。

4、严格落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

5、严格落实《报告表》中固体废物污染防治措施，分类处置各类固废。锅炉除尘灰、生物质灰渣暂存于全封闭灰渣间，最终外售综合利用；废离子交换树脂、废布袋由厂家定期更换，不在厂区内存放；除尘灰、不合格产品回用于生产；各车间沉降粉尘回用于各生产车间；黄腐尾料、沉淀池沉渣用于有机肥生产线；废包装袋等集中收集后暂存于一般固废间，定期外售；废润滑油、废含油抹布、废含油劳保用品暂存于危废暂存间内，定期委托有危废处置资质单位处置。生活垃圾收集后委托园区环卫部门清运处置。
一般固废暂存间选址、设计、建设、运行、管理和一般固废的收集、贮存、转移等严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和国家相关法律法规技术规范等的要求。固废回收或综合利用必须符合国家法律法规和技术规范、标准。建立健全一般固废产生收集转移处置等管理台账记录。

危废暂存间的选址、设计、建设、运行和管理及危险废物的收集、贮存、转移等严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。建立健全危险废物收集、贮存、转移、使用、产生、处置等运行情况台账，实现危险废物全过程信息“可定位、可溯源、可共享”的精细化管理。按照环境保护法律法规规章和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单的要求设置贮存设施标志牌、危险废物标签等。

6、强化地下水和土壤污染防治。按照相关技术规范、标准和《报告表》要求严格落实各类污染防渗区的防渗措施，加强地下水和土壤污染防控。严禁地下水和土壤污染。
　　7、强化环境风险防范意识，落实该项目《报告表》及国家相关的环境风险事故防范措施。启动生产前编制突发环境事件应急预案并报我局备案，配套安装污染防治设施安全防护装置，设置警示标识，提高事故风险防范和污染控制能力。加强对危险化学品的安全管理，防止贮存及生产过程中“跑、冒、滴、漏”等造成污染事故。制定污染防治设施运行安全管理制度并严格落实，配套安装的污染防治设施必须符合国家相关规定和技术规范。污染防治设施安装用电计量装置。

8、企业应按照环境管理规定和技术规范及《报告表》的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台、监控设施、安全防护设施和排污口标志、标识。
9、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可正式投入生产。

10、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申领排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按排污许可证规定开展环境监测，污染物排放达到排污许可证规定的许可排放量要求，并提交公示污染物排放检测报告和排污许可证执行报告。严格执行排污单位自行监测的相关规定。建立健全环境保护管理台账。

11、建设项目环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治措施发生重大变动,你公司应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设,其环评文件应当报我局重新审核，否则不得开工建设。

　　12、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗生态环境综合行政执法大队负责。

                 　　　　　

　　　　　　　　　　　　　巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

                            2026年10月12日

抄送：乌拉特前旗生态环境综合行政执法大队、乌拉特前旗环境保护监测站 
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