
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局关于《内蒙古佘太酒业股份有限公司锅炉更新项目生态环境影响报告表》的审批意见

乌前环表审[2026]11号
内蒙古佘太酒业股份有限公司：

根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市生态环境局审批环境影响评价文件权限的通知》（巴环发[2025]26号），你公司报送的由内蒙古聚盛园项目管理有限公司编制的《内蒙古佘太酒业股份有限公司锅炉更新项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》），由巴彦淖尔市生态环境局委托我分局审批。经专家组审查和我局研究，批复如下：

一、内蒙古佘太酒业股份有限公司锅炉更新项目位于乌拉特前旗大佘太镇南苑村内蒙古佘太酒业股份有限公司院内，厂址中心坐标为东经：109°12′6.982″；北纬：40°59′10.609″。项目性质为新建，拆除厂区现有1台2t/h燃煤蒸汽锅炉及与之配套的上煤系统、除渣系统、烟气除尘脱硫系统、软水处理系统和排气筒等附属设施；新建1座锅炉房和2台2t/h燃气蒸汽锅炉（1用1备）及其配套附属设施，同步配套建设1辆CNG槽车及厂区天然气管线系统。
乌拉特前旗工业和信息化局对本项目予以备案（项目代码：2606-150823-07-02-470065  2026年7月6日）。该项目建设符合巴彦淖尔市生态环境分区管控要求。根据《报告表》结论，该项目在全面落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意该项目按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、拟采取的环境保护对策措施及下述要求进行建设。该项目建设运行必须严格执行国家相关法律法规和政策，采用先进适用的工艺技术和设备。取用地下水和征占用土地应依法履行相关手续后方可开工建设。

该项目在施工过程中发现文物的，应当保护现场，立即报告当地文物保护部门，由文物保护部门依法依规进行处理。

二、项目在设计、建设与运行过程中还应做好以下工作：

1、认真落实《报告表》提出的施工期的污染防治措施和生态保护措施，确保施工期各项污染物排放符合相关标准。施工时应将表土层集中堆放并进行临时防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，施工噪声应满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。施工机械、运输车辆等排放的尾气必须达标。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施，确保废气排放符合各项排放标准和总量指标。燃气锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经1根8m高排气筒排放，确保燃气锅炉废气污染物颗粒物、SO2、烟气黑度排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求，NOx参照执行浙江省《锅炉大气污染物排放标准》（DB33/1415-2025）中标准限值要求，不得对周围环境敏感目标造成影响。非道路移动机械进行环保编码登记；运输及作业车辆尾气达标排放。排气筒设置永久性规范的采样监测孔和监测平台，设置废气排放口标识。鼓励使用清洁能源车辆。厂区道路采取硬化措施，其他区域硬化、绿化或采取有效抑尘措施。

3、严格按照《报告表》要求落实水污染防治措施，确保废水排放符合各项排放标准。锅炉及软水装置排污水依托厂区现有污水处理站处理。建立健全污水（排放和综合利用）台账。污水排放口安装流量计等监测监控设施。

4、严格落实《报告表》提出的噪声污染防治措施。选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

　　5、严格落实《报告表》中固体废物污染防治措施，分类处置各类固废。废离子交换树脂由厂家上门更换，更换后直接由厂家回收处置，不在厂区暂存。
6、强化地下水和土壤污染防治。按照相关技术规范、标准和《报告表》要求严格落实各类污染防渗区的防渗措施，加强地下水和土壤污染防控。严禁地下水和土壤污染。
7、强化环境风险防范意识，落实《报告表》和国家相关的环境风险事故防范措施。启动生产前制定突发环境事件应急预案并报我局备案，配套安装污染防治设施安全防护装置，提高事故风险防范和污染控制能力。制定污染防治设施运行安全管理制度并严格落实，配套安装的污染防治设施必须符合国家相关规定和技术规范要求。污染防治设施安装用电计量装置。
8、企业应按照环境管理规定和技术规范及《报告表》的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台、监控设施、安全防护设施和排污口标志、标识。
9、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，项目竣工后你公司要按规定进行项目竣工环境保护验收。验收合格后主体工程方可正式投入生产。

10、建设项目在启动生产设施或者在实际排污之前，依法需申领排污许可证的，须按相关规定申领排污许可证，做到持证排污、按证排污。项目投产后按排污许可证规定开展环境监测，污染物排放达到排污许可证规定的许可排放量要求，并提交公示污染物排放监测报告和排污许可证执行报告。严格执行排污单位自行监测的相关规定。建立健全环境保护管理台账。
11、建设项目环境影响评价文件经批准后,建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染措施发生重大变动,你公司应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。该项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定开工建设,其环评文件应当报我局重新审核，否则不得开工建设。

　　12、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗生态环境综合行政执法大队负责。

　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

                            2026年9月28日

抄送：乌拉特前旗生态环境综合行政执法大队、乌拉特前旗环境保护监测站 
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